**14/03/2023 14h45**

Iniciou-se o teste com o sensor Delfino-OD.

Foi utilizado o programa do arquivo Sanepar485-OD.ino.

Os valores lidos foram precisos e não há necessidade de calibração, por tratar-se de um sensor ótico.