**14/03/2023 9h00**

O sensor não necessita de calibração.

A única observação fica por conta da chave seletora que existe no corpo do sensor. Ao selecionar %, o valor será exibido corretamente, mas a unidade de medida não (permanecerá exibindo mg/L).